**日常点検記録票（ 　年 月分）施設名　　　　　　　　（浴槽名　　　　　　）**

参考1１１

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検日 | 残留塩素濃度測定結果 | 浴槽水の換水 | 集毛器の清掃 | ろ過機の逆洗 | ろ過機と配管の消毒 | 水質検査 |
| 日 | 曜 | 開始後 | 中間時 | 終了前 |
| 記入例 | 木 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | ○ | ○ | 〇 | ○ |  |
| 1 |  |  | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入方法 | 測定値を記入（mg／ﾘｯﾄﾙ） | 実施した日に○をつける |
| **基準** | **0.4 mg／ﾘｯﾄﾙ以上** | **毎日実施** | **週1回以上実施** | **年１回** |

 （**この記録票は3年間保存**）

**配管等の消毒方法（週1回以上、①又は②の方法で実施）**

1. **残留塩素濃度を5～10mg ／ℓに調整した浴槽水を循環系統に3～4時間循環させる。**
2. **６０℃以上に加熱した高温水を循環系統に数分から数十分間循環させる。**