別添

エレベーター用防災キャビネット設置チェックシート

エレベーター用防災キャビネットが設置できるかを事前に確認します。

該当する項目にチェックをいれてください。

**★設置ができない場合**

①エレベーター内の両サイドに救出口がない。

□はい　　　□　いいえ

②エレベーターの正面奥にトランク扉などはない。

　　□　はい　　 □ いいえ

③エレベーターの出入口は一方向のみ。

　　□　はい　　 □　いいえ

④壁面に展望窓や鏡、手すりはない。（床からの高さが700㎜未満は設置不可）

　　□　はい　　 □　いいえ

　⑤設置予定場所のコーナーは直角ですか？

　　□　はい　　 □　いいえ

　⑥壁に両面テープを使用できますか？

　　□　はい　　 □　いいえ

**重要**上記に１つでも「いいえ」に☑が入った場合は設置ができません。

　　　　すべて「はい」に☑が入った場合は以下に進んでください。

**★事前確認項目**

①壁面や床に保護剤（マット・カバーなど）はありませんか

　□　ある（※）　　□　ない

※ある場合は、設置前に外していただくか、製品の本体に合わせてカットしてください。

　　カットする寸法などは裏面で確認してください。

②壁に手すりがある場合は、キャビネット本体よりも高い位置にありますか

　□　ある　　　　　□　ない

③取付作業に30分程度時間を要します。その間エレベーター内に作業員がいます。

事前に住民へ周知をお願いできますか

　　□　できる　　　　□　できない

　④取付時、担当者の立ち合いが必須です。立ち合いは可能ですか

　□　できる　　　　□　できない

　⑤取付位置は事前に決定しておいてください。

□　はい　　　　□　いいえ

事前確認は以上です。設置時までに確認をお願いします。

**裏面あり**

**エレベーター用防災キャビネット設置スペース事前確認**

エレベーター用防災キャビネットの設置には、図-1に示す設置スペースが必要です。

また、本製品は、付属する固定キット（テープ）を使ってエレベーターの壁面に直接貼り付け

て設置する為、設置スペースに干渉物がないことが必要です。

設置後イメージ

設置スペース





図-1

《 設置に干渉するケース・対応など 》

* 壁保護材（養生）

　固定キットのテープが布面には粘着しないので、壁面に直接貼り付けするために保護材の

カットが前提です。保護材カットは施設にて実施ください。尚、保護材が布以外の材料で

壁面に直接貼り付けできない場合、安全上、本製品の設置はお薦めいたしかねます。

【 参 考：壁保護材のカット寸法　2１cm×68cm（２面） 】