

別紙２

**（仮称）地域用備蓄倉庫及び会議室**

**変更後の入口動線**

**原設計における建物の床レベルを下げるなどよりスロープ部分を減らす（アプローチ３）検討を行うとともに、入口動線を変更し、平坦な空地部分を出来るだけ確保するよう検討する（赤色破線部分を対象範囲とする）。**

**原設計の入口動線**

要望事項